**Ausschreibungstext: Hailo Treppen-Leiter**

\* nicht zutreffendes streichen

Ortsfeste Treppen-Leiter Typ Hailo

Treppenleiter aus Material Aluminium / Stahl feuerverzinkt \*

bestehend aus:

* Treppenleiter mit Stufen aus Tränenblech (Alu) / Gitterroststufen (STFVZ)\*
* Tritthöhe 220 / 245mm
* Treppenleiter mit beidseitigem Geländer bis OK Auftritt oben
* Ausführung entsprechend der Vorgaben der EN ISO 14122
* Lichte Höhe bis Oberkante Austrittsverlängerung

bei Neigungswinkel 60°: A = 1150mm / 5 Stufen \*

A = 1380mm / 6 Stufen \*

A = 1610mm / 7 Stufen \*

A = 1840mm / 8 Stufen \*

A = 2070mm / 9 Stufen \*

A = 2300mm / 10 Stufen \*

A = 2530mm / 11 Stufen \*

A = 2760mm / 12 Stufen \*

bei Neigungswinkel 75°: A = 1781mm / 7 Stufen \*

A = 2038mm / 8 Stufen \*

A = 2294mm / 9 Stufen \*

A = 2551mm / 10 Stufen \*

A = 2807mm / 11 Stufen \*

A = 3064mm / 12 Stufen \*

Optional

* Treppengeländer-Verlängerung mit Anbindung an bauseitiges Geländer\*

Lieferempfehlung:

Hailo-Werk

D-35708 Haiger

E-Mail: professional@hailo.de

Tel.: 02773 / 82-1263