**Ausschreibungstext Schachtabdeckung Typ HS14**

\* nicht zutreffendes streichen / Werte einsetzen

Befahrbare rechteckige Schachtabdeckung aus Edelstahl, Typ Hailo HS14, bestehend aus:

* Material: V2A - 1.4301 / V4A – 1.4571
* Belastbarkeit nach EN124 F900 kN\*
* zugelassen für den Einsatz im fließenden Verkehr
* Ebene Auflageflächen zum Abstützen der Gesamtbelastung
* Schräge Auflageflächen zur Aufnahme von Schubkräften
* bodengleiche Ausführung mit innenliegenden Gelenken mit wartungsfreien, demontierbaren Lagerschalen aus Kunststoff, gelagert auf einer starren, durchgehenden Achse,
* tagwasserdicht und geruchsdicht durch spezielles Dichtungskonzept
* mehrteilige Abdeckungen mit eingeschraubtem Mittelsteg
* aufklappbar mit Hydraulikzylinder als Öffnungshilfe
* inkl. selbstwirkendem, nur von Hand zu lösendem Feststeller
* Verschlusseinrichtung vorgerichtet für Schließeinsatz mit Profilzylinder,
* mit Bedienungsschlüssel;

Größe: LW \_\_\_\_ x \_\_\_\_\* mm; X\*-teilige Deckelausführung

mehrteilige Abdeckungen mit eingeschraubtem Mittelsteg

Optional:

* mit Sicherheitsgitter, 2-teilig seitlich klappbar und herausnehmbar oder
* X-teilig nach hinten klappbar\* - oder
* umlaufendes Sicherheitsgeländer 1,1m hoch (ab lichte Weite 1000 x 1000mm) mit / ohne Tür\*
* Deckeloberfläche mit rutschsicherer Beschichtung\*

mit umlaufender zusätzlicher Stoßkante aus Edelstahl,

mit Pebbletex-Naturstein-Granulat-Beschichtung „schwarzer Granit“,

Körnung 1 -3mm, Beschichtungsstärke 3 – 4mm,

Bindemittel und Deckschicht verstärktes 2-Komponenten Epoxy-Harz EP

* mit Dichtungsheizung\*
* mit Entwässerungsrinne innenliegend\*
* auspflasterbar mit Deckelwanne, Tiefe 50mm\*
* rückstau- und überflutungssicher bis 2m Wassersäule\*
* Öffnungshilfe durch elektrischen Linearantrieb LA36\*
* inkl. Schließeinsatz mit Profilzylinder\*
* Deckel mit 50mm tiefer Wanne zum auspflastern / ausbetonieren\*

Lieferempfehlung:

Hailo-Werk

D-35708 Haiger

E-Mail: professional@hailo.de

Tel.: 02773 / 82-1263

Fax: 02773 / 82-1218