**Ausschreibungstext Bodentore // sprechen Sie Ihren Ausführungswunsch und Optionen vorab mit unseren Technikern durch und ermöglichen sich eine detaillierte und kundenorientierte Lösung durch eine auf Ihre Situation ausgerichtete Bedarfslösung!**

\* nicht zutreffendes streichen / Werte einsetzen

RechteckigesHailo-Bodentor aus Edelstahl bestehend aus:

* Material: V2A - 1.4301 / V4A – 1.4571 \*
* Belastbarkeit nach EN124 A15 kN / B125 kN / D 400kN \*
* Ebene Auflageflächen zum Abstützen der Gesamtbelastung
* bodengleiche Ausführung mit innenliegenden Gelenken mit wartungsfreien, demontierbaren Gelenken,
* tagwasserdicht und geruchsdicht durch spezielles Dichtungskonzept
* mehrteilige Abdeckungen mit eingeschraubtem Mittelsteg
* aufklappbar über Hydraulikzylinder als Öffnungshilfe
* inkl. selbstwirkendem, nur von Hand zu lösendem Feststeller
* Verschlusseinrichtung vorgerichtet für Schließeinsatz mit Profilzylinder,
* mit Bedienungsschlüssel;

Größe: LW \_\_\_\_ x \_\_\_\_\* mm; X\*-teilige Deckelausführung

Optional:

* E-Steuerung, stationär nach Vorgaben der Ausführungsplanung
* Stationäres Hydraulikaggregat
* mit Sicherheitsgitter, 2-teilig seitlich klappbar und herausnehmbar oder
* X-teilig nach hinten klappbar\* - oder
* Integriertes umlaufendes Sicherheitsgeländer 1,1m hoch (ab lichte Weite 1000 x 1000mm) mit / ohne Tür\*
* mit Dichtungsheizung\*
* mit Entwässerungsrinne innenliegend\*
* auspflasterbar mit Deckelwanne, Tiefe 50mm\*
* Öffnungshilfe durch elektrischen Linearantrieb LA36\*
* inkl. Schließeinsatz mit Profilzylinder\*
* Bedienschlüssel, \*
* Deckel mit 50mm tiefer Wanne zum auspflastern / ausbetonieren\*

Lieferempfehlung:

Hailo-Werk

D-35708 Haiger

E-Mail: professional@hailo.de

Tel.: 02773 / 82-1263

Fax: 02773 / 82-1218