**Ausschreibungstexte für Hailo Kabelschachtabdeckung Typ H-CSC**

\* nicht zutreffendes streichen / Werte einsetzen

Befahrbare, rechteckige, bodengleiche Schachtabdeckung zum Einbetonieren,

für erhöhte Brandschutzanforderungen:

* Baumustergeprüft und zertifiziert auf Brandschutzklasse F90 nach DIN4102-2
* Klassifizierung EI90 nach DIN EN 13501-2
* Belastbarkeit geprüft auf Belastungsklasse D400kN gemäß EN124
* Rahmen und Deckelwanne aus Edelstahl Material V2A - 1.4301 / V4A - 1.4571\*
* Rahmen mit äußerer Bewehrungsanbindung sowie stufenlosem Höhenausgleich
* Mittelstrebe bei mehrteiligen Abdeckungen brandschutzgedämmt
* Deckel-Füllung mit Beton der Güte C50/60,
* Deckel mit Rahmen verschraubt durch Messing- Dreikantschrauben
* Tagwasserdicht durch frost,- und witterungsbeständige sowie hochtemperaturfeste Silikonschaumdichtung,
* Bauhöhe: 150 / 180mm
* Inklusive Bedienschlüssel;

Ausführung: 1- teilig / X- teilig mit Mittelstrebe

Größe: LW \_\_\_\_ x \_\_\_\_\* mm

Ausführung Hailo Typ H-CSC oder gleichwertig

Lieferempfehlung:

Hailo-Werk

D-35708 Haiger

E-Mail: [professional@hailo.de](mailto:professional@hailo.de)

Tel.: 02773 / 82-1263